


**Praktikum Praktik Alat.**


**Modul 3**

1. Setting Wifi untuk Accespoint :


Masuk ke menu konfigurasi dengan address 192.168.1.254 (defaultnya 192.168.1.50)


Memilih opsi sebagai accespoint dan mengganti IP addressnya


Memberi IP di PC dengan network yang sama dengan accespoint


Tes ping ke IP dari accespoint teman


1. Pont-to-Point

Masuk ke menu konfigurasi dengan address 192.168.1.1

Beri IP satu network dengan accespoint sebelumnya

Pilih mode ClientBridge

Beri IP satu network dengan point-to-point sebelumnya

Tes ping ke IP dari accespoint teman